Snooper LYNX

Snooper LYNX besturings- en softwareconfiguratie update instructies

Het LYNX-updateproces bestaat uit drie stappen. Volg onderstaande instructies om uw Snooper LYNX te updaten. 

**Sluit LYNX pas op de pc aan als u daartoe instructies krijgt.**

1.Unzip LYNX software bestand. In dit zip-bestand staan 4 items – een folder genaamd 'OS Updater', softwareconfig (v1.0.7) en een map met 'Read Me First'[Eerst lezen]-documenten.

2.Installeer de USB-drivers. Zet uw LYNX aan en verbind deze met de PC zodra het scherm aangeeft ‘Searching for satellites’. Het besturingssysteem van uw computer zal de USB-drivers installeren. Zodra de drivers geïnstalleerd zijn kunt u de LYNX van de USB-kabel loskoppelen.

3.Dubbelklik op de map ‘OS Updater’ om deze te openen. Dubbelklik vervolgens op het pictogram LYNX met de naam 'OS Updater' en selecteer de gewenste taal. Zet dan uw Snooper LYNX aan en sluit deze op uw pc aan met behulp van een USB-kabel. De update begint automatisch en duurt een paar minuten. 

Volg de instructies op het scherm en koppel uw LYNX pas los als u daartoe instructies krijgt. 

4.Reset de database. Dubbelklik op het installatiepictogram softwareconfig (v.1.0.7) en volg de instructies op het scherm om deze software op uw pc te installeren. Zodra de installatie is voltooid, verschijnt er een LYNX-pictogram op het scherm met de naam 'LYNX Updater'. Dubbelklik op dit LYNX-updaterpictogram om de software te openen. Zorg dat uw pc verbinding heeft met internet. Zet uw LYNX aan en sluit het apparaat met behulp van een USB-kabel aan op uw pc. De software-configuratieupdater begint onmiddellijk.  

Volg de instructies op het scherm en koppel uw LYNX pas los als u daartoe instructies krijgt.
 
Opmerkingen bij de softwareupdate

U controleert of de update is geslaagd door LYNX aan te zetten en door het menu naar Versie te navigeren en op OK te drukken. Het versienummer zou nu 4.28 moeten zijn en DB zou de datum van de update moeten tonen.





