Snooper LYNX

Instructions du logiciel de mise à jour du logiciel interne Snooper LYNX.
Il y a trois étapes pour procéder à la mise à jour LYNX. Pour mettre à jour votre LYNX, veuillez s'il vous plaît suivre les instructions ci-dessous.

**Attention, ne connectez pas le LYNX à votre ordinateur avant que cela vous soit demandé.**

1.Dé-zippez le fichier du logiciel LYNX. Vous trouverez 3 choses dans le fichier zip – un dossier appelé 'OS Updater', un installeur de 'software config (v1.0.7)' et un dossier incluant les documents 'Lisez Moi'.

2.Installer le pilote USB. Allumez votre appareil, quand il affiche 'Recherche de satellites' connectez le au PC et autorisez l'installation du pilote USB. Une fois les pilotes installés, débranchez le câble USB du LYNX.

3.Mettre à jour le firmware du LYNX. Double cliquez sur le dossier 'OS Updater' pour l'ouvrir. Double cliquez ensuite sur l'icône LYNX, nommé 'OS Updater' et sélectionnez la langue appropriée. Allumez ensuite votre Snooper LYNX et connectez le à votre PC à l'aide du câble USB. La mise à jour doit démarrer automatiquement et prendra quelques minutes pour se compléter.

Suivez les instructions à l'écran et ne déconnectez pas votre LYNX avant que le logiciel ne vous le demande.

4.Réinitialiser la base de données sur votre appareil. Double cliquez sur l'installeur 'software config (v1.0.7)' et suivez les instructions qui apparaissent à l'écran pour installer ce logiciel sur votre PC. Une fois correctement installé, une icône nommée 'LYNX Updater' apparaîtra sur votre bureau. Double cliquez sur l'icône LYNX updater pour ouvrir le logiciel. Assurez vous que le PC soit connecté à internet. Allumez votre LYNX et connectez le à votre PC à l'aide du câble USB. Le logiciel de mise à jour démarrera automatiquement.
Suivez les instructions à l'écran et ne déconnectez pas votre LYNX avant que le logiciel ne vous le demande.

Notes à propos du logiciel de mise à jour

Pour vérifier que la mise à jour a été faite avec succès, allumez votre LYNX, naviguez jusqu'au menu 'Version', et appuyez sur le bouton 'OK'. Le numéro de Version devrait maintenant indiquer 4.28 et DB devrait indiquer la date à laquelle la mise à jour a été effectuée.


